Здравствуйте, на второй международной конференции в сфере безопасности, которая проходила в Уфе 29-30 октября, состоялся разговор с руководителем проекта «Зеленый коридор» Смертиным Михаилом Борисовичем о возможности интеграции нашего прибора ИСТОК-АВТО с вашим пультовым оборудованием. По сути разговора наша компания ООО ТЕХОХРАНА, которая более 10 лет специализируется на разработке и внедрении систем охраны и мониторинга стационарных и удаленных объектов, имеет достаточный опыт разработок и собственное производство для предоставление Вам прибора для осуществления мониторинга и охраны автотранспорта, обладающего следующим рядом преимуществ:

1) Малые габариты и использование встроенных антенн (GSM, GPS, Bluetooth) позволяют производить скрытную как от водителя, так и от злоумышленников установку;  
2) встроенный li-pol аккумулятор позволяет обеспечить бесперебойную работу прибора даже при нарушении питания бортовой сети автомобиля;  
3) Наше устройство показало стабильную работу на спец.технике с бортовым напряжением 24В;  
4) Встроенный акселерометр и анализ напряжения бортовой сети позволяют производить быструю установку с использованием минимального набора соединений (2 провода питания) без вмешательства в электрику автомобиля;  
5) Собственное производство обеспечивает низкую себестоимость и относительную независимость от курса доллара;  
6) Опыт работы в сфере разработок и производства электроники позволит разработать качественный надежный прибор под индивидуальные требования заказчика;  
7) Имеется возможность использования M2M чипа вместо стандартной SIM-карты, что исключает возможность нецелевого использования услуг оператора.  
8) На данный момент реализована функция «свободные руки», позволяющая производить постановку/снятие с охраны автоматически, определяя присутствие ответственного лица в радиусе действия Bluetooth (20-40 метров) по мобильному телефону.  
  
Прошу рассмотреть возможность сотрудничества по целевой разработке и производства/поставки оборудования в рамках проекта «Зеленый коридор».